УТВЪРЖДАВАМ:
………………………………….
(Живко Георгиев-Кмет на Община Тервел)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За доставка на кухненско оборудване по Договор за съвместна дейност между Община Тервел и Фонд „Социална закрила“ (Договор № РД04-58/30.05.2017 г.) за изпълнение на проект „Модернизиране на технологично оборудване на домашен социален патронаж на Община Тервел“,
	№
	Наименование на актива
	Технически спецификации за доставката
	Брой единици

	1
	Конвектомат
	Конвектомат за готвене на пара от неръждаема стомана.Вместимост 11 бр.тави GN 1/1. 3 бр.реверсивни вентилатори с извод за вода на всеки от тях.Електронно-механично управление.Регулиране на подаваното количество пара.Температура от 100˚C до най-малко 260˚C
	1

	2
	Електрическа печка с фурна с шест котлона 

	Печка електрическа с 6 квадратни
плочи (6х300х300)x3 kw,
разположени една до друга, с което се пести ел . енергия при използването на по- големи съдове и електрическа фурна с горно и долно нагряване, оптимално използване на ел.енергия, чрез термостатно управление на нагревателите от 50°- до 300 ° С - по отделно за горно и долно нагряване. В задната част на фурната да има въздуховдухвател;окомплектовка на фурната-1 решетка;
Изпълнение: Изцяло от неръждаема стомана.
	2

	3
	Картофобелачка до 20 кг.

	Картофобелачна машина.Капацитет не по-малко от 300 кг.Едно зареждане не по-малко от 15 кг.
	1

	4
	Спирален миксер-тестобъркачка
	Вместимост на басана най-малко 40 л.;капацитет най-малко 100 кг. На час
	1

	5
	Скара електрическа тръбна
	Скара електрическа с тръбни нагреватели – най-малко 30 броя, 
нагреватели с ø най-малко 8,00мм, две работни секции, работи на принципа на равновесната температура, т.е без терморегулатор;                                    
Изпълнение - изцяло от неръждаема стомана.  

	2

	6
	Зеленчукорезачка
	С мощност най-малко 
200 оборота / минута отвор :Ø най-малко 50 мм.Производителност от 150/300 кг./час , да има резервни ножове.

	1

	7
	Електрически тиган за пържене
	Електрически  тиган за пържене и панировка с вместимост най-малко 45 литра.
Изпълнение: изцяло от неръждаема стомана; върху стойка                              Мощност: около 9,00 kW / 400 V

	1

	8
	Пасатор  и миксер
	с регулиране на скороста
потопяем
Приставка пасатор и приставка миксер
Обороти при пасиране: 2500-11000
Обороти при разбиване: 250-1500                          Мощност:0,40 kW / 230 V
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Изготвил:………………………………………..
(Гергана Тончева-техн.сътрудник)
